**ZZZ 000I**

PREPARAT DO IMPREGNACJI GRANITOWYCH ZLEWOZMYWAKÓW, UMYWALEK I BORDZIKÓW

Sealer for granite sinks, washbasins and shower trays

**Impregnáló készítmény gránit mosogatókhoz, mosdókhoz és zuhanytálcákhoz.**

NOWA RECEPTURA

NEW RECIPE

ÚJ RECEPTÚRA

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszaniny składników, środek doskonale hydrofobizuje powierzchnie granitowe, przez co ułatwia spływanie wody. Minimalizuje to powstawanie zacieków oraz trudnych do usunięcia i powodujących matowienie powierzchni osadów kamiennych, które niesie za sobą woda. Specjalnie przygotowana formuła powoduje, że na powierzchni wytwarza się ochronna warstwa zabezpieczająca wyrób przed powstawaniem brudu.

Application: By using the right mixture of ingredients, the agent perfectly hydrophobizes the granite surface, which facilitates water flow. This minimizes the formation of stains and difficult to remove and dull the surface of stone deposits, which is carried by water. The specially prepared formula causes that a protective layer is formed on the surface that protects the product against dirt.

Alkalmazás: Az összetevők megfelelő keverékének felhasználásával a készítmény tökéletesen víztaszítóvá teszi a gránit felületeket, ami megkönnyíti a víz elvezetését. Ez minimalizálja a lefolyás képződést, valamint a nehezen eltávolítható, felület mattulását előidéző vízkőlerakódásokat. A speciálisan elkészített formula védőréteget képez a felületen, amely megvédi a terméket a szennyeződésektől.

Sposób użycia: Powierzchnię produktu dokładnie umyć i pozostawić do wyschnięcia. Na tak przygotowane podłoże rozpylić równomiernie niewielką ilość impregnatu, odczekać 1 minutę, a następnie wypolerować czystą i suchą ściereczką (np. z mikrofibry), do momentu uzyskania suchej powierzchni. Po kilkunastu minutach czynność powtórzyć nakładając drugą warstwę preparatu. Taki sposób postępowania pozwoli na dokładne rozprowadzenie środka na całej powierzchni. Zabezpieczony zlewozmywak może być użytkowany po upływie minimum 2 godzin od zakończenia impregnowania. Dla podtrzymania efektu powtarzać co kilka tygodni.

Usage: Wash the surface of the product thoroughly and allow it to dry. Spray evenly a small amount of the impregnant onto the prepared substrate, wait 1 minute, and then polish with a clean and dry cloth (e.g. microfiber) until a dry surface is obtained. After several minutes, repeat the procedure applying a second layer of the preparation. Such a procedure will allow the product to be spread evenly over the entire surface. The protected sink can be used after a minimum of 2 hours from the end of impregnation. To maintain the effect, repeat every few weeks.

Használati utasítás: alaposan mossa le a termék felületét és hagyja megszáradni. Kis mennyiségű impregnálószert egyenletesen permetezzen az előkészített felületre, várjon egy percet, majd tiszta és száraz ruhával (például mikroszálas) törölje addig, amíg a felület megszárad. Néhány perc elteltével ismételje meg a műveletet és vigye fel a felületre a készítmény második rétegét. Ez az eljárás lehetővé teszi a szer pontos eloszlását a teljes felületen. A mosogatót az impregnálás végétől számítva legalább 2 óra elteltével lehet használatba venni. A hatás fenntartása érdekében néhány hetente ismételje meg ezt a műveletet.

Uwagi: Przed przystąpieniem do impregnacji należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Warunki bezpiecznego stosowania:

Notes: Before impregnation, a test on a small surface should be made. Conditions for safe use:

Megjegyzés: Az impregnálás előtt végezzen tesztet egy kis felületen. A biztonságos használat feltételei:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P101:If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102: Keep out of the reach of children.

P101: Ha orvosi tanácsra van szüksége, kérjük tartsa kéznél a termék dobozát vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261: Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray.  
P261: Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését.

P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P272: Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

P272. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P280: Stosować rękawice ochronne.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P280: Wear protective gloves.

P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

P280: Védőkesztyű használata kötelező.

P302 + P352 BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS esetén: Bő vízzel mossa le.

P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention.  
P333 + P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Mieszanina: 5-chloro-2-metyl-4-izotiazolin-3-onu i 2-metyl-2H-izotiazol-3-onu Data ważności na opakowaniu. Przechowywać i używać w temperaturze dodatniej.

P501: Dispose of contents / container in accordance with applicable regulations. Substances that influence the classification: Mixture: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Expiry date on the packaging. Store and use at a positive temperature.

P501: A tartalmat / csomagolást a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Az osztályozást befolyásoló anyagok: szulfaminsav; foszforsav (V). Tartalmaz: Nemionos felületaktív anyagok (<5%), illatanyagok: allergén illatanyagok: α-hexilcinamaldehid (HEXYL CINNAMAL).

Uwagi:

H317-Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Expiry date on the packaging.

Store and use at a positive temperature.

Lejárati idő a csomagoláson

Pozitív hőmérsékleten tárolja.

Comments:

H317-May cause an allergic skin reaction

Figyelem:

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Producent: Gyártó:

Sannprofi Sp. z o.o.,

ul. Mała 39/43,

95-006 Bukowiec

Producent: Gyártó:

Sannprofi Sp. z o.o.,

ul. Mała 39/43,

95-006 Bukowiec

kod produktu: ZZZ 000I / Termék cikkszáma: ZZZ 000I

200 ML